中交一航局广东玉湛高速公路项目通讯光缆招标文件中关于产品标准及技术指标要求的补遗公告

招标编号：JGDYZ-201907011

招标人：中交第一航务工程局有限公司广东玉湛高速公路项目经理部

各投标单位：现对本招标文件技术规格要求做出如下补遗：

根据部分投标单位对技术规格书提出的质疑，现增加光缆生产技术要求，光缆生产按照ITU-TG.652及YD/T 901-2018规范执行，技术规格书其他要求不变。

一、接头盒统一为卧式，类型如下：

1. 直通光缆接头盒48芯：是48芯的光缆1进1出
2. 三通光缆接头盒48芯：是48芯的光缆1进2出
3. 直通光缆接头盒60芯：是60芯的光缆1进1出
4. 三通光缆接头盒60芯：是60芯的光缆1进2出
5. 光缆终端盒说明

安装方式采用壁挂式，控制箱内安装，为节省控制箱内空间采用小尺寸终端盒

1. 尾纤及适配器说明

所有尾纤及适配器均采用FC接口；尾纤长度：1.5米

请各投标人按照上述补遗要求执行，并落实投标方案。

中交一航局广东玉湛高速公路项目经理部

2019年8月18日