**招标公告**

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织： 中建八局第一建设有限公司

2、招标项目： 华侨城青山88地块项目示范区总包工程

3、工程地点: 青山区红钢一街与建设八路路口

3、招标内容：项目施工生产所需 电线电缆等 物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级分类 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 报价依据 | 招标方备注 |
| 1 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品木质门100：4800\*2900 | m2 | 140 |  |  |
| 2 | 甲级钢质防火门 | 2.尺寸:1000\*2300、1200\*2400 3.五金配件:门磁吸、门锁、门把手、门合页、门铰链等全部五金 | m2 | 52 |  |  |
| 3 | 乙级钢质防火门 | 2.尺寸:1600\*2400、1200\*2400 3.五金配件:门磁吸、门锁、门把手、门合页、门铰链等全部五金 | m2 | 96.16 |  |  |
| 4 | 丙级钢质防火门 | 2.尺寸:1000\*2300 3.五金配件:门磁吸、门锁、门把手、门合页、门铰链等全部五金 | m2 | 15.6 |  |  |
| 5 | 蹲厕隔断 | 1.烤漆板，包含门拉手等所需要的全部五金 | m2 | 214.9 |  |  |
| 6 | 小便斗隔断 | 1.材料:10mm厚钢化超白玉砂玻璃GW-04 | m2 | 15.49 |  |  |
| 7 | 人造石吧台 | 3600\*950(L\*B\*H) 材料:台面12mm厚白色人造石台面ST-03 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 吧台柜 | 1.台柜规格:3600\*950\*950(L\*B\*H) 柜体板材仿石防火板(12mm板+防火板)WF-04、柜体隔板板材仿石防火板(18mm板+防火板)WF-04，木纹防火板门板饰面WF-03 | 组 | 5 |  |  |
| 9 | 红砖仿古砖 | CT-02规格：240MM\*55MM 防火等级：A级 | m2 | 810.5 |  |  |
| 10 | 白色乳胶漆 | PT01、18L/桶 | 桶 | 500 |  |  |
| 11 | 乳胶漆 | PT02、18L/桶 | 桶 | 20 |  |  |
| 12 | 罩面剂 | PT03、18L/桶 | 桶 | 530 |  |  |
| 13 | 乳胶漆 | PT04、18L/桶 | 桶 | 150 |  |  |
| 14 | 陶土地面砖台阶 | 薄砖片：240\*60\*8 厚砖片：200\*100\*18 | m2 | 320.25 |  |  |
| 15 | 陶土砖片墙面 | 12mm厚 | m2 | 260 |  |  |
| 16 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4\*25+1\*16 | 米 | 160 |  |  |
| 17 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4\*50+1\*25 | 米 | 155 |  |  |
| 18 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 1253 |  |  |
| 19 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*4 | 米 | 1.36 |  |  |
| 20 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*16 | 米 | 756 |  |  |
| 21 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*10 | 米 | 568 |  |  |
| 22 | 电缆 | GN-A(BTLY)-5\*6 | 米 | 452 |  |  |
| 23 | 电缆 | GN-A(BTLY)-5\*10 | 米 | 84 |  |  |
| 24 | 电缆 | GN-A(BTLY)-4\*95+1\*50 | 米 | 962 |  |  |
| 25 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4\*120+1\*70 | 米 | 78 |  |  |
| 26 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4\*95+1\*50 | 米 | 64 |  |  |
| 27 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4\*70+1\*35 | 米 | 162 |  |  |
| 28 | 电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-2(4\*185) | 米 | 768 |  |  |
| 29 | 电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-2(4\*185) | 米 | 768 |  |  |
| 30 | 电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-2(4\*150) | 米 | 768 |  |  |
| 31 | 电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-2(4\*150) | 米 | 768 |  |  |
| 32 | 电缆 | WDZC-YJY-3\*4 | 米 | 5125 |  |  |
| 33 | 电缆 | ZR-RVV-2\*4 | 米 | 3026 |  |  |
| 34 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*10 | 米 | 406 |  |  |
| 35 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*6 | 米 | 183 |  |  |

**二、投标人资格要求**

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

3、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

4、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

5、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于 100万元。

6、具有良好的商业信誉和健全的会计核算制度，提供会计年度报告。

7、在工程所在城市有固定的办公场所或仓库，且有专职管理人员。

9、提供法人营业执照、资质证书、税务登记证。

10、其他：

1）在招标公告截止后24个小时之内，样品必须送达指定地点，且所送样品必须符合国家标准及相关行业标准，否则视为不合格样品。【与我方签订过合同的且无不良记录的优质供应商，可不要求寄送样品（本条非强制要求，项目可根据招标物资实际情况酌情描述）】。

2）所招标物资的其他质量要求。

3） 。

9、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：：企业法人证明书或法人授权委托书、税务登记证、纳税人身份证明、公司简介、近三年的业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。未在招标人“**合格供应商名录**”中的潜在投标人须将“**公司概况**”等**企业资料在报名截止时间前上传云筑网并发送至**690691687@qq.com**邮箱，并携带资料到公司接受资格审查，逾期发送且未到公司接受资格审查者视为自动放弃投标资格。**经招标人实地考察潜在投标人，合格后方可获得投标资格参与本次投标。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。【与我方签订过合同的且无不良记录的优质供应商，可不要求上传附件】。
2. 投标样品（如有必要，下以安全网样品为例）

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人：雷涛 联系方式：13679207147

