中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所购置电缆及安装采购项目询价公告

中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所（以下简称采购单位），就购置电缆及安装采购项目组织询价采购，欢迎合格的报价人前来递交报价文件。

1 询价项目情况

* 1. 项目名称：购置电缆及安装采购项目

1.2 采购编号：2017NIEH032

1.3 项目资金来源：财政资金

1.4 采购内容：电缆采购及安装（详见技术参数）

1.5预算：12万元人民币。

2 报价人资格

2.1 在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）依法注册的独立法人。

2.2 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.3具有相关专业施工的资质。

2.4 本项目不接受联合体投标，不允许将部分项目分包和转包。

4 询价

4.1 报价文件递交、截止的时间和地点

4.1.1 递交时间：2017年11月16日上午9:00-16:00。

超过截止时间递交报价文件将不予受理。

4.1.2 递交地点：北京市朝阳区潘家园南里七号行政楼楼212房间（如有变动将另行通知）

4.2. 报价文件有关要求

4.2.1. A4纸打印，胶订，正本1 份，副本2 份，密封递交。

4.2.2 文件密封材料封口处须加盖单位公章。

4.2.3供应商参与询价采购时须提交以下材料 （须加盖单位公章）

4.2.3.1 法人营业执照副本复印件，三证合一版；

4.2.3.2相关专业资质文件，

4.2.3.3文件及报价清单：包括需求响应偏离情况、人民币报价清单（清单请分别列出各项费用）；相应的授权书；

4.2.3.4公司所能提供的质量保证、售后服务承诺等材料，各设备的保修期至少一年；

4.2.3.5供货时间：合同签订一个月内

4.2.3.6其他相关资料。

4.3. 评审规则

4.3.1 由采购单位采购小组评审的方式进行。询价采购方式为一次性不可更改报价，采购小组将在质量及服务均满足要求的情况下，选择最低报价供应商成交。

4.3.2 评审时，发现下列情况之一的，供应商将被拒绝：

4.3.2.1 供应商的资格证明文件未提供或不符合文件要求的；

4.3.2.2 报价高于预算价格的。

4.3.2.3 技术参数不满足询价文件要求的

5、技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **询价内容** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 混凝土路面拆除 | [项目特征] 1.名称:混凝土路面拆除 [工程内容] 1.混凝土路面爆破拆除 | ㎡ | 9 |
| 2 | 混凝土路面浇筑 | [项目特征] 1.名称:混凝土路面浇筑 [工程内容] 1.混凝土路面浇筑C30 | ㎡ | 9 |
| 3 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.名称:开挖电缆沟及人孔坑土方 [工程内容] 1.土方开挖 | m³ | 18 |
| 4 | 回填方 | [项目特征] 1.名称:管道沟及人孔坑回填夯实 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m³ | 18 |
| 5 | 余方弃置（运土） | [项目特征] 1.名称:垃圾车外运渣土 [工程内容] 1.运输 | 车 | 4 |
| 6 | 电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:铠装电缆 2.规格:YJV22-4\*95+1\*50 [工程内容] 1.电缆埋设、调试 | 米 | 152 |
| 7 | 电缆头 | [项目特征] 1.名称:铠装电缆头 2.规格:YJV22-4\*120+1\*70 [工程内容] 1.电缆头制作、安装、调试 | 个 | 30 |
| 8 | 电缆保护 | [项目特征] 1.名称:电缆保护 [工程内容] 1.铺沙、盖砖 | 米 | 6 |
| 9 | 电缆桥架 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢制线槽 2.规格:200\*100 [工程内容] 1.电缆线槽制作安装 2.线槽支架制作安装 | 米 | 32 |
| 10 | 明挂配电箱 | [项目特征] 1.名称:明挂配电箱 [工程内容] 2.配电箱采购安装 | 套 | 3 |
| 11 | 水钻开孔 | [项目特征] 1.名称:水钻开孔 2.规格:DN100 [工程内容] 2.水钻开孔 3.一般填料套管制作 安装 | 个 | 22 |
| 12 | 吊顶拆除 | [项目特征] 1.名称:原有矿棉板吊顶拆除 [工程内容] 1.原有矿棉板吊顶拆除 | ㎡ | 85 |
| 13 | 吊顶安装 | [项目特征] 1.名称:矿棉板吊顶 [工程内容] 1.安装矿棉板吊顶 | ㎡ | 85 |

6 、采购单位相关情况

6.1采购单位名称：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

6.2地址：北京市朝阳区潘家园南里七号

6.3联系人：刘老师

联系电话：010-50930137