**招标公告**

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织： 中建八局第一建设有限公司

2、招标项目： 青岛农业大学平度校区建设PPP项目

3、工程地点: 青岛市平度市沈海高速南村立交东侧中建八局项目部

4、招标内容：项目施工生产所需 电缆套管物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| **1** | 消防线缆套管 | PE50（内径） |  | 米 | 938 | PE表示硬聚氯乙烯（UPVC）双壁波纹管,最小壁厚1.2mm，环向刚度：SN4 |
| **2** | 消防线缆套管 | PE100（内径） |  | 米 | 12817 | PE表示硬聚氯乙烯（UPVC）双壁波纹管,最小壁厚1.2mm，环向刚度：SN4 |
| **3** | 室外电缆套管 | CGCT100（内径） |  | 米 | 17879 | 工艺玻璃钢电缆保护管,最小壁厚3.5mm，环向刚度：≥12kN/m² |
| **4** | 室外电缆套管 | CGCT65（内径） |  | 米 | 590 | 工艺玻璃钢电缆保护管,最小壁厚3.5mm，环向刚度：≥16kN/m² |
| **5** | 室外电缆套管 | CGCT200（内径） |  | 米 | 16577 | 工艺玻璃钢电缆保护管,最小壁厚4.5mm，环向刚度：≥8kN/m² |
| **6** | 室外电缆套管 | CGCT150（内径） |  | 米 | 24980 | 工艺玻璃钢电缆保护管,最小壁厚4.0mm，环向刚度：≥10kN/m² |
| **7** | 室外电缆套管 | CGCT80（内径） |  | 米 | 125 | 工艺玻璃钢电缆保护管,最小壁厚3.5mm，环向刚度：≥14kN/m² |

**二、投标人资格要求**

1、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

2、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

4、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于 50万元。

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、其他：

1）在云筑网招标人合格供应商名录中，且须有考查报告；

2）在青岛有固定的办公场所和专职管理人员 。

3）提供样品：注明送货单位、联系人以及联系方式，附带选型手册、检验报告、合格证、企业宣传册等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| **1** | 消防线缆套管 | PE50（内径） | 30cm |  |
| **2** | 室外电缆套管 | CGCT100（内径） | 30vm |  |

7、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩和信誉等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传；与中建八局第一建设有限公司正在合作的供应商无需上传。

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

联系人：徐伟刚（技术答疑） 联系方式：13708966373

联系人：毕臻（商务） 联系方式：17669703777

联系人：梁振虎（物资） 联系方式：18910520321

联系人：安装公司 联系方式：0531-66628676