**中建七局建装公司雅砻江官地水电站生产区域安全生产标准化建设施工工程电线电缆材料招标**

**（西北分公司）**

**招**

**标**

**公**

**告**

中建七局建筑装饰工程有限公司

2020年09月04日

# 招标公告

为满足我公司在装饰项目施工生产需要，我公司计划组织就装饰项目所需电线电缆材料进行公开招标，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下。

**一、基本情况**

1、招标组织：中建七局建筑装饰工程有限公司。

2、招标内容：电线电缆材料。

3、招标方法：云筑网公开报名方式。

4、付款方式：无预付款，月进度支付。货到现场，经承包人、建设单位验收合格，并提供收据及货款全额合格增值税专用发票、材料采购结算申请书、产品检测报告、合格证及支付申请书后付至已供合格货物结算价款的90%，供货完毕待双方办理完最终结算后支付至最终结算价款的100%所有货款均以转账方式支付。每次付款前，若供应商不能提供以上资料，承包人有权拒绝付款，且不违约。若因供应商提供假发票，所有损失由供用商承担，并赔偿承包人的名誉损失，赔偿的比例按单次提供假发票票面金额的2倍计取。

**(根据项目实际情况制定，包含对账日期，付款比例及时间要求等)**

**（每年6月、12月两个月份财务系统不支款）**

1. 采购项目清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 电压等级 | 规格 | 单位 | 数量 | 项目特征描述 |
| 1 | 电气配线 | ZA-BV | 450/750V | 4 | m | 6000 | 1.名称：电气配线.配线形式：双色线综合考虑.型号：ZA-BV(4.0)规格：4mm2材质：铜芯配线部位：综合考虑未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求 |
| 2 | 电气配线 | NH-BV | 450/750V | 2.5 | m | 2000 | 1.名称：电气配线.配线形式：双色线综合考虑.型号：NH- BV (2.5规格：2.5mm2.材质：铜芯配线部位：综合考虑未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求 |
| 3 | 电气配线 | ZA-BV | 450/750V | 2.5 | m | 20000 | 1.名称：电气配线配线形式：双色线综合考虑型号：ZA-BV(2.5)规格：2.5mm2材质：铜芯配线部位：综合考虑未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求 |
| 4 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 5×16 | m | 800 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-5×16, 0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 5 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 4×50+1×25 | m | 400 | 1.名称：电力电缆型号、规格：ZA-YJV-4×50+1×25, 0.6/1kV敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑4.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 6 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 4×120+1×70 | m | 1000 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-4×120+1×70, 0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 7 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 3×6 | m | 200 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-3×6，0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑 |
| 8 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 3×10 | m | 200 | 1.名称：电力电缆型号、规格：ZA-YJV-3×10，0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 9 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 5×10 | m | 400 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-5×10, 0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 10 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 4×25+1×16 | m | 300 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-4×25+1×16, 0.6/1kV 3.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要 |
| 11 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 4×95+1×50 | m | 600 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-4×95+1×50, 0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 12 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 5×16 | m | 400 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-5×16, 0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 13 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 5×4 | m | 200 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-5×4, 0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要 |
| 14 | 电力电缆 | ZA-YJV | 0.6/1kV | 4×35+1×16 | m | 200 | 1.名称：电力电缆.型号、规格：ZA-YJV-4×35+1×16, 0.6/1kV.敷设方式、部位：桥架、穿管等综合考虑.未尽事宜符合技术标准、设计和规范要求 |
| 15 | 铜芯电缆 | RVVP |  | 2\*4 | m | 1500 | 1.名称：电缆 2.型号、规格：RVVP（2\*4）单股3.材质：铜芯 |

**二、投标人的资格条件**

1、投标人在经营活动中没有违法记录。

符合上述条件，经中建七局建装公司招标工作小组资格审查后，方为合格的投标人。

**三、投标报名**

1、报名时间：截止2020年09月07日8：30，逾期不再接受投标单位的报名。

2、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址http://www.yzw.cn），不接受其他方式报名。

**四、资格审查**

**1、资格审查渠道**

（1）本次招标的投标人由云筑网公开报名产生。资格审查由中建七局建装公司招标工作小组进行审核。

**2、资格审查**

（1）资格初审资料清单：公司证件（**营业执照、组织机构代码、税务登记证或三证合一的营业执照）、法定代表人身份证（正反面）复印件、授权委托书**、**委托人身份证（正反面）复印件。**

（2）资格审查方式

招标人通过云筑网方式进行资格审查。投标单位应于报名截至日期前将“资格审查资料清单”中所列资料扫描并上传至云筑网。投标单位未及时报名或未按照招标人要求提供“资格审查资料”将无法通过资格审查（即放弃报名）

1. **相关说明**

1、招标人根据资格审查情况确定审查合格的投标人；

2、此次招标，投标人无需交纳投标保证金。

联系人： 穆亚男 电话： 13393740415

 王 伟 电话： 13213117121

中建七局建筑装饰工程有限公司西北分公司

 2020年 09月04日

附件1：

**法定代表人身份证明**

投标人名称：【全称】

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名： （法定代表人签字）性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：系\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

 \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

附件2：: 授权委托书（格式）

授权委托书

 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中建七局建装公司-雅砻江官地水电站生产区域安全生产标准化建设施工工程-电线电缆材料招标（招标项目名称）资格审查、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书于 年 月 日签字生效，至本次采购期结束为止。授权期限内无特殊情况不变更合法授权代理人。

代理人无权转委托。

特此声明。

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字）

身份证号：

授权代理人： （签字）

身份证号：

日期： 年 月 日

备注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名,同时附法定代表人和授权代理人身份证复印件（正反面，加盖公章）