**招标公告**

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

**一、基本情况**

1、招标组织： 中建八局第一建设有限公司

2、招标项目： 柬埔寨德瓦度假村项目

3、工程地点: 柬埔寨西哈努克城四号公路217km处

4、招标内容：项目施工生产所需 电线电缆 物资，具体数量以同中标供应商签订的具体采购合同为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌/厂家 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
| 1 | 线缆 | BBTRZ1x300mm2 |  | 米 | 360 | 　 |
| 2 | 线缆 | VV1x240mm2 |  | 米 | 576 | 　 |
| 3 | 线缆 | VV1x300mm2 |  | 米 | 4782 | 　 |
| 4 | 线缆 | VV42 -1x240mm2 |  | 米 | 760 | 　 |
| 5 | 线缆 | VV3x4mm2 |  | 米 | 156 | 　 |
| 6 | 线缆 | BV 4mm2 |  | 米 | 3938 | 生产的电线要打标VV |
| 7 | 线缆 | YJV22 1x150mm2 |  | 米 | 30 | 高压电缆耐压等级20KV |
| 8 | 线缆 | YJV22 1x120mm2 |  | 米 | 33 | 高压电缆耐压等级20KV |
| 9 | 线缆 | BBTRZ1x150mm2 |  | 米 | 128 | 　 |
| 10 | 线缆 | BBTRZ1x185mm2 |  | 米 | 488 | 　 |
| 11 | 线缆 | VV1x150mm2 |  | 米 | 256 | 　 |
| 12 | 线缆 | VV70mm2 |  | 米 | 1404 | 　 |
| 13 | 线缆 | BBTRZ3x2.5mm2 |  | 米 | 811 | 　 |
| 14 | 线缆 | BBTRZ3x4mm2 |  | 米 | 105 | 　 |
| 15 | 线缆 | BBTRZ4x2.5mm2 |  | 米 | 5 | 　 |
| 16 | 线缆 | BV2.5mm2 |  | 米 | 920 | 生产的电线要打标VV |
| 17 | 线缆 | BBTRZ4x25mm2 |  | 米 | 248 | 　 |
| 18 | 线缆 | VV25mm2 |  | 米 | 595 | 　 |
| 19 | 线缆 | BBTRZ4x4mm2 |  | 米 | 262 | 　 |
| 20 | 线缆 | BBTRZ4x6mm2  |  | 米 | 212 | 　 |
| 21 | 线缆 | VV6mm2 |  | 米 | 397 | 　 |
| 22 | 线缆 | YJV22 3x150mm2 |  | 米 | 103 | 高压电缆耐压等级20KV |
| 23 | 线缆 | YJV22 --120 |  | 米 | 142 | 高压电缆耐压等级20KV |
| 24 | 线缆 | YJV22 1x70 mm2  |  | 米 | 201 | 高压电缆耐压等级20KV |
| 25 | 线缆 | VV42 -5x2.5mm2 |  | 米 | 10 | 用在室外，生产的线缆要打标VV42 |
| 26 | 线缆 | BVV2x1.5mm2 |  | 米 | 27 | 生产的电线要打标VV，需提供样品 |
| 27 | 线缆 | BVV3x2.5mm2 |  | 米 | 50019 | 生产的电线要打标VV，需提供样品 |
| 28 | 线缆 | BVV3x4mm2 |  | 米 | 8325 | 生产的电线要打标VV，需提供样品 |
| 29 | 线缆 | VV4x（1x240mm2） |  | 米 | 24 | 　 |
| 30 | 线缆 | VV4x10mm2 |  | 米 | 50 | 　 |
| 31 | 线缆 | VV10mm2 |  | 米 | 50 | 　 |
| 32 | 线缆 | VV16mm2 |  | 米 | 212 | 　 |
| 33 | 线缆 | VV4x120mm2 |  | 米 | 360 | 　 |
| 34 | 线缆 | VV4x16mm2 |  | 米 | 91 | 　 |
| 35 | 线缆 | VV4x2.5mm2 |  | 米 | 742 | 　 |
| 36 | 线缆 | VV4x240mm2 |  | 米 | 72 | 　 |
| 37 | 线缆 | VV4x25mm2 |  | 米 | 121 | 　 |
| 38 | 线缆 | VV4x300mm2 |  | 米 | 16 | 　 |
| 39 | 线缆 | VV4x35mm2 |  | 米 | 423 | 　 |
| 40 | 线缆 | VV4x4mm2 |  | 米 | 3521 | 　 |
| 41 | 线缆 | VV4x50mm2 |  | 米 | 50 | 　 |
| 42 | 线缆 | VV4x6mm2 |  | 米 | 135 | 　 |
| 43 | 线缆 | VV4x95mm2 |  | 米 | 670 | 　 |
| 44 | 线缆 | VV50mm2 |  | 米 | 510 | 　 |
| 45 | 线缆 | VV4x185mm2 |  | 米 | 155 | 　 |
| 46 | 线缆 | YJV42--240 |  | 米 | 600 | 用在室外，生产的线缆要打标VV42 |

**二、投标人资格要求**

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

3、具备一般纳税人资格，能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

4、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国际有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与中建各分子公司没有不良合作记录。

5、具有一定的经营规模和服务能力，投标人的企业注册资本不低于 5000万元。

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7、在工程所在城市有固定的办公场所或仓库，且有专职管理人员。

8、其他：

1）在招标公告截止后24个小时之内，投标人须将样品送达指定地点，且所送样品必须符合国家颁布的现行施工、验收规范和材料标准。随样品附送中英文质量证明文件（合格证、检测报告、相关产品的宣传册等）。

2） 投标人须在云筑网的合格供应商名录中，且具有我公司上传的考察报告。

3）投标人对所供材料可提供FORM-E原产地证明。

4）投标人须按招标公告的要求在报名时上传附件，以便招标人进行资格审查。

5）投标人须具有海外工程供货经验或具有对外贸易出口业务，相关业绩或资质证明须在附件中一并上传。

9、符合上述条件，经招标工作小组审查合格后，方可参与投标。

**三、投标报名**

1、报名方式：采取网上报名方式，通过“云筑网”上进行报名（网址https://www.yzw.cn/），不接受其他方式报名。

2、报名时间：以云筑网公示报名截止时间为准，逾期不再接受投标单位的报名。

1. 报名所需提交的资料至少包括：企业法人证明书或法人授权委托书、公司简介、近三年的类似合同业绩等。以上资料扫描件在云筑网报名时以附件形式上传。
2. 投标样品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 规格、材质、性能等要求 | 投标样品要求 |
| 1 | 线缆 | BVV2x1.5mm2 | 0.2米样品一段，规格型号用标签标识 |
| 2 | 线缆 | BVV3x2.5mm2 | 0.2米样品一段，规格型号用标签标识 |
| 3 | 线缆 | YJV22 1x120mm2 高压电缆耐压等级20KV | 0.2米样品一段，规格型号用标签标识 |
| 4 | 线缆 | VV4x10mm2 | 0.2米样品一段，规格型号用标签标识 |
| 5 | 线缆 | BVV3x4mm2 | 0.2米样品一段，规格型号用标签标识 |

以上所需样品邮寄地点： 济南市历下区工业南路65-9号安装公司6楼615室。

**四、发布标书时间**

1、招标人将通过云筑网告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发布招标文件，时间：以云筑网招标文件发放时间为准。

**五、招标人联系方式**

 联系人：杨延伟 联系方式：15253205319