**采购公告附表（1）（混凝土管01包件）**

**采购编号：SJW(招)2020-003 包件号：ZJW-021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| 1 | 混凝土管 | Φ300mm承插口Ⅱ级 | 米 | 7372  | 项目施工地点 | 1000 | 10 | 本次采购要求投标人须为标的物的生产商、代理商，除满足公告中的通用条款外，必须符合下列条件：1.资格要求：投标人注册资金不得低于500万元人民币，且近两年年均综合销售收入达到1000万元人民币及以上；具有一定的经营规模和服务能力，具备一定的垫资能力。2.商务要求：需具有近三年铁路、公路或市政等重点建设项目2个及以上同类物资合同金额大于200万元供货业绩(中标通知书或合同等）和对应的履约良好相关证明材料； 3. 履约信用要求：（1）必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；（2）近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态4.技术要求：须提供组织供应、运输、售后服务方案，且能够满足招标方的要求。 |
| 2 | Φ400mm承插口Ⅱ级 | 526  |
| 3 | Φ600mm承插口Ⅱ级 | 2309 |
| 4 | Φ800mm承插口Ⅱ级 | 1280 |
| 5 | Φ900mm承插口Ⅱ级 | 78  |
| 6 | Φ1000mm承插口Ⅱ级 | 1528  |
| 7 | Φ1000mm承插口Ⅲ级 | 490  |
| 8 | Φ1200mm承插口Ⅱ级 | 1612  |
| 9 | Φ1200mm承插口Ⅲ级 | 182  |
| 10 | Φ1400mm承插口Ⅱ级 | 644  |
| 11 | Φ1400mm承插口Ⅲ级 | 517  |
| 12 | Φ1600mm承插口Ⅱ级 | 384 |
| 13 | Φ1600mm承插口Ⅲ级 | 242  |
| 14 | Φ1800mm承插口Ⅱ级 | 4361  |
| 15 | Φ1800mm承插口Ⅲ级 | 363  |

**采购公告附表（2）（混凝土管02包件）**

**采购编号：SJW(招)2020-003 包件号：ZJW-022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| 1 | 混凝土管 | Φ300mm承插口Ⅱ级 | 米 | 7372  | 项目施工地点 | 1000 | 10 | 本次采购要求投标人须为标的物的生产商、代理商，除满足公告中的通用条款外，必须符合下列条件：1.资格要求：投标人注册资金不得低于500万元人民币，且近两年年均综合销售收入达到1000万元人民币及以上；具有一定的经营规模和服务能力，具备一定的垫资能力。2.商务要求：需具有近三年铁路、公路或市政等重点建设项目2个及以上同类物资合同金额大于200万元供货业绩(中标通知书或合同等）和对应的履约良好相关证明材料； 3. 履约信用要求：（1）必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；（2）近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态4.技术要求：须提供组织供应、运输、售后服务方案，且能够满足招标方的要求。 |
| 2 | Φ400mm承插口Ⅱ级 | 526  |
| 3 | Φ600mm承插口Ⅱ级 | 2309 |
| 4 | Φ800mm承插口Ⅱ级 | 1280 |
| 5 | Φ1000mm承插口Ⅱ级 | 1528  |
| 6 | Φ1200mm承插口Ⅱ级 | 1612  |
| 7 | Φ1400mm承插口Ⅱ级 | 644  |
| 8 | Φ1400mm承插口Ⅲ级 | 517  |
| 9 | Φ1600mm承插口Ⅱ级 | 384 |
| 10 | Φ1800mm承插口Ⅱ级 | 4361  |
| 11 | Φ1800mm承插口Ⅲ级 | 363  |

**采购公告附表（3）（电缆支架01包件）**

**采购编号：SJW(招)2020-003 包件号：ZJW-023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 包件数量（**根**） | 单根长**米**（成品） | 包件数量（**吨**） | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| 1 | 电缆支架 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 4321  | 2.8 | 35.69  | 项目施工地点 | 800 | 5 | 本次采购要求投标人须为标的物的生产商、代理商，除满足公告中的通用条款外，必须符合下列条件：1.资格要求：投标人注册资金不得低于1000万元人民币，且近两年年均综合销售收入达到1000万元人民币及以上。2.商务要求：需具有近三年铁路、公路或市政等重点建设项目2个及以上同类物资合同金额大于200万元供货业绩(中标通知书或合同等）和对应的履约良好相关证明材料。 3. 履约信用要求：（1）必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；（2）近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。4.技术要求：（1）制造商必须有完善的质量保证体系,应具有有效的IS09001:2002认证证书、IS014001认证证书。（2）须提供组织供应、运输、售后服务方案，且能够满足招标方的要求。 |
| 2 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 1652  | 1.3 | 6.34 |
| 3 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 4665  | 2.3 | 31.66 |
| 4 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 1784  | 0.8 | 4.21  |

**采购公告附表（4）（电缆支架02包件）**

**采购编号：SJW(招)2020-003 包件号：ZJW-024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 包件数量（**根**） | 单根长**米**（成品） | 包件数量（**吨**） | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| 1 | 电缆支架 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 4321  | 2.8 | 35.69  | 项目施工地点 | 800 | 5 | 本次采购要求投标人须为标的物的生产商、代理商，除满足公告中的通用条款外，必须符合下列条件：1.资格要求：投标人注册资金不得低于1000万元人民币，且近两年年均综合销售收入达到1000万元人民币及以上。2.商务要求：需具有近三年铁路、公路或市政等重点建设项目2个及以上同类物资合同金额大于200万元供货业绩(中标通知书或合同等）和对应的履约良好相关证明材料。 3. 履约信用要求：（1）必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；（2）近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。4.技术要求：（1）制造商必须有完善的质量保证体系,应具有有效的IS09001:2002认证证书、IS014001认证证书。（2）须提供组织供应、运输、售后服务方案，且能够满足招标方的要求。 |
| 2 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 1652  | 1.3 | 6.34  |
| 3 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 4665  | 2.3 | 31.66 |
| 4 | 预埋槽钢（带T型螺栓） UNC 38×23 (根） | 1784  | 0.8 | 4.21  |

**采购公告附表（5）（格栅包件）**

**采购编号：SJW(招)2020-003 包件号：ZJW-027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 包件数量 | 交货地点 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） | 投标人资格条件 |
| 1 | 玻纤格栅 | EGA1\*1(100\*100 | m2 | 4856 | 项目施工地点 | 800 | 2 | 本次采购要求投标人须为标的物的生产商、代理商，除满足公告中的通用条款外，必须符合下列条件：1.资格要求：投标人注册资金不得低于500万元人民币，且近两年年均综合销售收入达到500万元人民币及以上。2.商务要求：需具有近三年铁路、公路或市政等重点建设项目2个及以上同类物资合同金额大于200万元供货业绩(中标通知书或合同等）和对应的履约良好相关证明材料。 3. 履约信用要求：（1）必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；（2）近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。4.技术要求：（1）制造商必须有完善的质量保证体系，须提供组织供应、运输、售后服务方案，且能够满足招标方的要求。 |
| 2 | 土工格栅 | GSJ100型经编涤纶土工格栅，双向极限拉伸强度100KN/m，伸长率≤10% | m2 | 595832 |
| 3 | 玻纤格栅 | EGA1X1C-200,断裂强力≥50KN/m | m2 | 6828 |