|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 技术要求 |
| 1 | 100097850 | 双金属温度计\WSS-481\0~100℃\150\M27\*2 | 22 | 配焊接保护套管 |
| 2 | 100858043 | 控制电缆\KVVP\2\*1MM2\450／750V | 100 | 无要求 |
| 3 | 100830570 | 水暖阀门\球阀\15\铜合金\1.60MPa | 20 | 铜球阀，4分 |
| 4 | 100641583 | 生料带\10M\聚四氟乙烯 | 30 | 无要求 |
| 5 | 102160530 | 钳形电流表\3201\0~400A\数字式 | 1 | 无要求 |
| 6 | 101575266 | 电力电缆\ZR-YJV\3\*25MM2+1\*16MM2\0.38／0.66KV | 300 | 无要求 |
| 7 | 101562118 | 电力电缆\ZR-YJV\3\*16MM2+1\*10MM2\0.38／0.66KV | 100 | 无要求 |
| 8 | 100782383 | 电力电缆\ZR-YJV\3\*35MM2+2\*16MM2\400V | 50 | 无要求 |
| 9 | 100707277 | 双金属温度计\WSS-481\0~150℃\150\M27\*2 | 22 | 配焊接保护套管 |
| 10 | 100355223 | 绝缘电线\RVV\2\*1.5MM2\白色 | 4000 | 户用热表安装护套线 |
| 11 | 100499673 | 弹簧管压力表\Y-100\0~1MPa\1.6 | 22 | 接口M20\*1.5，配管座、针型阀、缓冲管 |
| 12 | 100499700 | 弹簧管压力表\Y-100\0~1.6MPa\1.6 | 22 | 接口M20\*1.5，配管座、针型阀、缓冲管 |
| 13 | 102259827 | 压力变送器\3051GP2A2B21AB4M5D4HR5\0~600KPa\24 | 3 | 无要求 |
| 14 | 102263212 | 电磁阀\EV220B\24VDC | 3 | 电磁阀DN50，24VDC,二位二通，常闭式，配套连接插头 |
| 15 | 101314637 | 直流稳压电源\ABL2REM24015H\220VAC\24VDC\1.5A | 4 | 无要求 |
| 16 | 101157703 | 控制电缆\KVVP\3\*1.0MM2\450／750V | 100 | 无要求 |
| 17 | 100179739 | 控制电缆\KVVP\4\*1MM2\450／750V | 100 | 无要求 |